
      2025年海汽纯电动汽车（定制客运车辆）基本状况及主要参数表（1）

注：按车型公告目录及厂家标准配置填写

	序号
	项目
	状况及参数

	1
	车辆厂牌
	

	2
	车辆型号
	

	3
	产品公告批次
	

	4
	新能源汽车推荐目录批次
	

	5
	新能源汽车免税公告批次
	

	6
	车辆外形尺寸（长×宽×高、mm）
	

	7
	车厢内尺寸（长×宽×高、mm）
	

	8
	乘客门净宽（前/中、mm）
	

	9
	车内通道宽（mm）
	

	10
	轴距（mm）； 轮距（前/后、mm）
	

	11
	整车整备质量（kg）/设计最大总质量（kg）
	

	12
	轴载质量分配（满载、前/后、kg）
	

	13
	额定乘员（人）
	

	14
	最高车速（km/h）
	设计最高：           km/h

	15
	最大爬坡度（%）/最小转弯直径（m）
	

	16
	制动性能（满载，初速为30km/h）
	制动距离：           m

	17
	噪声（50km/h匀速行驶，车内最大噪声）
	dB(A)

	18
	电耗（限定工况/实际营运，平均值单位：电耗为kwh/100km）
	  

	19
	工信部综合工况续航里程多少公里km
	

	20
	车辆后面行李区纵向长度多少毫米（mm）
	


2025年海汽纯电动汽车（定制客运车辆）车型配置表（2）

    车型：                                 海汽客运品牌：定制客运车辆
	序号
	项目
	要求配置
	备注

	1
	总体

要求
	须符合GB7258-2017、JT/T888-2020等公交车相关国家及行业标准和规定要求。
	

	
	
	符合工信部车型公告目录
	

	
	
	符合海南省政府主管部门上牌入户、办理营运证等要求。
	

	2
	动力电池厂牌
	厂牌：宁德时代。

要求：1、动力电池要求8年中出现电池容量衰减严重(低于80%)，不允许单体更换，须整体更换，确保直至第8年末时动力电池组容量衰减到剩于容量不低于80%。

2、电池防护等级≥IP67。
	

	3
	电池能量密度（wh/kg）
	能量密度：        wh/kg；
	

	4
	整车装载电量（kwh）
	带电量：            kwh； 


	

	5
	充电插口数量
	充电插口：      个。车辆是否配慢充接口：□是、□否。

	

	6
	驱动电机厂牌型号
	厂牌型号：

要求：驱动电机的防尘、防水等级≥IP67。


	

	7
	电控系统厂牌
	厂牌：


	

	8
	满载综合工况续航里程 （开空调、km）
	
	

	9
	车桥
	厂牌：□德纳、□方盛、□汉德、□精益达、□江淮、□其他（         ）、任选其一。
承载：前（                T）；后（                T）。

	

	10
	制动系统
	制动器厂牌：□武汉元丰、□上海威伯科、□隆中、□合力、□克诺尔、□其他（         ）、任选其一。
制动系统结构形式：□全盘式制动器、□前盘后鼓；

车辆标配智能视频监控装置主要功能：卫星定位功能、行车记录仪功能、车载视频监控功能、设备失效报警（主要包括：设备遮挡报警提醒、红外阻断型墨镜失效提醒）、驾驶员驾驶行为监测（主要包括：疲劳驾驶、接打手持电话、长时间不目视前方、驾驶员不在驾驶位置、抽烟等不安全驾驶行为的实时监测和自动报警）和车辆运行监测（主要包括：前向碰撞、车道偏离、车距过近等驾驶行为的实时监测和报警）等功能。建议使用海南省主动安全智能防控系统统一采用“新苏标”作为行业应用技术标准的产品。为便于接入我司监控平台统一管理，建议各厂家向海汽集团下属的全资子公司海南金运科技信息有限公司采购车辆标配智能视频监控装置产品：“深圳锐明D5X”。
厂牌型号：（                         ）


	

	11
	悬架系统
	悬挂：□气囊悬挂、□钢板悬挂；

品牌：□精益达、□上海威曼、□方盛、□汉德、□其他（   ）、任选其一。
气囊布置形式：□前2后4；□前2后2；□前独立后气囊；

 
	

	12
	空调 
	厂牌：□上海松芝、□广州精益、□其他（    ），任选其一。       型号：（                              ）；

压缩机厂牌：（                        ）；

制冷量：（                            ）Kcal ；


	

	13
	轮胎
	厂牌：□朝阳、□佳通、□其他（     ）；型号：（             ）。


	

	14
	车身
	车身承载结构：□全承载、□半承载、□非承载；

车身防腐工艺：整车阴极电泳。
车辆两侧窗外侧上设导水槽。

车身行李舱底板底面喷防腐阻尼胶。


	

	15
	车体包装
	油漆类型：非金属漆，按照海汽品牌营销部提供的图案喷涂。


	

	16
	电器
	影音系统厂牌：□广州聚融、□深圳长宇、□其他（       ）；
液晶电视数量：（     ）个；尺寸≥17寸；

蓄电池容量：（      V ×     AH），数量：（      ）个。

配备显示器为彩屏的倒车监控系统；

车辆标配CAN总线，CAN总线厂牌：（                  ）。

	

	17
	座椅
	厂家标配座椅。厂牌（                       ）。

核载人数：（             ），座位数：（             ）。 
安装要求：座椅需出座椅布置图由买方确认。

车辆要求：每个座椅配备1个USB充电口。

	

	18
	玻璃
	厂牌 ：□福耀玻璃、□信义玻璃、□其他（      ）、任选其一。
整车标配窗帘。

车辆标配自动爆玻器，厂牌 ：（                       ）


	

	19
	车门
	车辆配备电动门和脚踏板。


	

	20
	附属设备设施
	车辆客舱底板材料按公告要求标配：（                    ）；

车辆客舱标配耐磨地板革。
车配手提干粉灭火器数量：3个；容量：4Kg/个（带安装架）。安全锤数量：6把（取下时有声响信号）。停车楔：2个。


	


备注：除以上配置要求外，其余按工信部车型公告目录及厂家标配。

厂家代表确认评审结果（签名）：                         日期：
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